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设备一：助行器
1、 设备用途：
（1） 保持平衡： 如：平衡功能受损，存在明显运动功能障碍且双下肢无力的老年人，具有保待身体平衡的作用。
（2） 支持体重：骨质疏松、偏瘫、截瘫等患者，因肌力减弱或双下肢不能支撑体重或因关节疼痛不能负重时，具有替代作用。
（3） 辅助行走： 扩大患者行走时的支撑面， 增加步行时的稳定性。
（1） 提醒其他人，注意到患者行走缓慢或不稳，以免受到伤害。
2、 基本功能需求：
（1） 稳定支撑：助行器必须能够提供稳定的支撑，以帮助患者在行走过程中保持平衡，减少跌倒风险。
（2） 可调节性：助行器应具备一定程度的可调节性，以适应不同患者的身高和体型，确保使用者能够舒适地使用助行器。
（3） 易于携带：考虑到患者可能需要在不同场合使用助行器， 它应具备便于折叠、轻便易携带的特性，方便患者在需要时随时使用。
（4） 耐久性与稳定性： 助行器需要具备足够的耐久性和稳定性，能够长时间支持使用者的体重并承受日常使用的压力。
（2） 操作简便使用者能够迅速上手， 无需复杂的操作或技能。
3、核心功能需求：
（1）支持稳定步态：助行器应具备稳定的设计，能够辅助患者保待稳定的步态。这对于患者尤其重要，因为他们可能因治疗副作用或虚弱而导致步态不稳定。
（2）可调式支撑：助行器应该具备可调节的支撑功能，能够在患者需要时提供额外的支撑力，以应对不同行走情况，如上坡、下坡、不平地面等 。
（3）防滑和减震：助行器的底部应设计为防滑材质，以增加在不稳定地面上的抓地力。此外，加入减震设计可以减轻患者的关节压力，提供更舒适的行走体验。  
（4）足够牢固：有充分的强度， 以确保患者安全。
设备二：电动轮椅
1、 设备用途：
（1） 供不能自行如厕的残疾人及老年人使用。
（2） 对于行走障碍且需要较大移动距离患者，评估其认知功能后，可以帮助患者实现出行需求。
（3） 方便下肢残疾、行动不便的老年人和残疾人外出检查或活动。
2、基本功能需求：
（1）自主移动：电动轮椅应具备自主移动功能，允许患者通过操控控制装置自行移动，提高其在病房内的独立性。
（2）舒适座椅： 设备座椅部分应设计为舒适的座椅，以提供患者在座椅上长时间坐着时的舒适感。
（3）安全稳定：电动轮椅必须具备稳定的结构和安全固定装置，以确保患者在使用时的安全性和稳定性。
3、核心功能需求：
（1）智能避障：设备可以具备智能避障系统， 使电动轮椅能够自动避开障碍物，为患者提供更加顺畅和安全的移动体验。
（2）可调节性：电动轮椅应具有座椅高度、角度和扶手等多方面的可调节功能，以适应不同患者的需求和身体状况。
（3）长续航时间：设备应具备长续航时间，以保证患者能够在一天内持续使用，减少频繁充电的需求。
（4）刹车系统灵敏。
（5）具有喇叭或其他警示铃，用以通知其他人员避让。
设备三：轮椅体重器
1、 设备用途：
（1） 用于测量使用轮椅或其他需要座位支撑的患者的体重。
（2） 用于测量病人在医院病床上或担架上的体重。
（3） 测量假肢或其他特殊设备使用者的体重。
2、 基本功能需求：
（1） 准确测量：轮椅体重器应能够准确测量患者在轮椅上的体重， 以便医护人员监测病情变化和调整治疗计划。
（2） 安全稳定：设备必须具备稳定的结构和固定装置，确保患者在使用时不会滑动或倾斜，提供安全的测量环境。
（3） 易于操作：设计应简单易懂，使患者和护理人员能够轻松操作设备，避免繁琐的步骤和复杂的操作流程。
3、 核心功能需求：
（1） 移动便利：设备应具有便于移动的设计，以适应在病房内不同位置使用，确保患者不必离开轮椅就能进行体重测量。
（2） 数据记录和保存： 轮椅体重器应具备数据记录和保存功能， 将测量结果记录下来，可有短期保存功能，以便查阅。
（3） 结实耐用。
设备四：防滑拐杖
1、 设备用途：
（1） 提高老年人的平衡性：老年人平衡功能减弱， 站着不动也可能容易晃动，可借助防滑拐杖提高平衡能力。
（2） 容易疲劳或步行能力差的患者可以使用防滑带座拐杖，随时休息。
（3） 防止老人摔倒。
（4） 辅助下肢力量。
2、基本功能需求：
（1）稳定支撑：防滑拐杖应能够提供稳定的支撑， 帮助患者在病房内行走时保持平衡，减少跌倒风险。
（5） 防滑设计：设备底部需要具备防滑材质或结构， 以确保在不稳定的地面上也能有足够的抓地力，防止滑倒。
（6） 轻便携带：防滑拐杖应具备轻便、易于折叠的设计，方便患者在不同场合使用，如去卫生间或进行康复活动。
3、核心功能需求：
（1）可调节高度：设备可调节高度， 以适应不同患者的身高和行走需求，保证使用者舒适和支持。
（2）材质耐磨：病房使用人数多、时间久， 要选用不易受潮、不易开裂材质。
（3）座椅功能：一些患者可能需要在行走中间休息，因此设备应具有简易座椅，让患者能够随时坐下休息。
设备五：起床辅助拉力带
1、设备用途：
（1）有效改善身体活动能力。
（2）对于起床活动困难的患者，促进器上身坐起时省力，省时。
（3）减少疼痛，患者由卧位向坐位或站位转化时，可诱发疼痛，使用拉力带，可有效减少疼痛。
2、基本功能需求：
（1）安全稳定：起床辅助拉力带应提供稳定的支撑，确保患者在起床时能够保持平衡，减少跌倒风险。
（2）易于使用： 设备设计应简单易懂，使患者或护理人员能够轻松操作，确保在紧急情况下快速提供支持。
（3）柔软舒适：起床辅助拉力带应采用柔软舒适的材质，以避免对患者的皮肤造成摩擦或不适。
3、核心功能需求：
（1）调节力度：设备应具备可调节的拉力力度，根据患者的需要和康复进展，提供不同程度的支持和辅助。
（2）结实牢固：选取结实材质，避免辅助带断裂致患者伤害。
（3）抓手设计：实现起身和移位多功能用途。
设备六：手指锻炼器（需属于医疗器械类）
1、设备用途：
（1）锻炼手指肌肉力量：增强手部肌肉的血液循环。
（2）预防关节炎和手臂麻痹症：维持肌肉平衡和增强肌肉。
（3）促进康复：有助于手部肌肉 或软组织挫伤的患者的康复。
2、基本功能需求：
（1）渐进性锻炼： 手指锻炼器应该能够提供不同阻力级别的调节，以适应患者在不同康复阶段的手指力量。这种渐进性锻炼有助于恢复手指的灵活性和力量。
（2）舒适握持：设计要注重人体工程学，确保手指锻炼器的握持部分舒适合适，让患者能够长时间使用，减少手部疲劳。
（3）轻便易携： 手指锻炼器应具备轻巧、便于携带的特性，以便患者在多种场景使用，保持持续锻炼。
3、核心功能需求：
（1）力量检测：设备可以检测患者的手指锻炼进度和力量变化。
（2）多功能设计：包括不同形式的抓握、旋转等动作，以全面锻炼患者手指的各个方面。
（3）结实耐磨： 弹力足，长期使用不变形。


