附件1：
医疗设备采购功能需求表


	设备名称
	臭氧治疗仪
	使用科室
	腹部肿瘤科

	设备用途
	宫颈癌患者的阴道冲洗

	功能需求
	
1.最高水温能在37°C
2.出水量能达到500ml/min—1500ml/min
3.水能持续加热，出水为设定的温度
4.能将自来水直接转换为冲洗水
5.臭氧气流量及浓度符合要求
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